ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №ОЛ-__-__-____
для изготовления щита автоматизации теплового пункта
ВЭСТ-ЩА-ТП
Щиты автоматизации (ЩА) теплового пункта (ТП) предназначены для обеспечения автоматизированной работы теплового узла, управления по заданному алгоритму процессом отпуска/потребления тепловой энергии в системах отопления и горячего водоснабжения. Основой щита является регулятор ВЭСТ-04.
Основные функции ВЭСТ-ЩА-ТП:

– регулирование в автоматическом режиме температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления после узла смешения, температуры теплоносителя в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком теплоснабжения, а также поддержание заданной температуры горячей воды в системе ГВС;
– обеспечение защиты двигателей насосов по сигналу термоконтакта (ТК) и датчика сухого хода (реле давления);
–  автоматический переключение на резервный насос в случае возникновения аварийной ситуации с основным насосом;

–  переключение основного и резервного насосов по таймеру;
– сигнализация наличия сетевого напряжения питания ЩА-ТП;

– сигнализация аварии теплового узла в случае выхода технологических параметров за допустимые пределы.
–

–
1. Общие данные заказчика
	Организация
	

	Почтовый адрес
	

	E-mail
	

	Телефон
	

	Контактное лицо
	

	Объект
	


2. Насосное оборудование
	№
	Оборудование
	Кол-во насосов

в группе
	Тип, марка
	Напряжение питания, В
	Мощность, кВт

	1
	Насосная группа

внутреннего контура

отопления
	
	
	
	

	2
	Насос смешения
ГВС
	
	
	
	

	3
	Насос рециркуляции

ГВС
	
	
	
	

	4
	Подпиточный насос
	
	
	
	


3. Исполнительные механизмы

	№
	Оборудование
	Тип, марка
	Напряжение питания, В
	Мощность, кВт

	5
	Электропривод

регулирующего клапана
отопления
	
	
	

	6
	Электропривод
регулирующего клапана
ГВС
	
	
	

	7
	Соленоидный клапан
	
	
	


4. Дополнительные функции

	
	Защита
от сухого хода/превышения давления
	Таймер

переключения насосов 
	Аварийное переключение на резервный

	Насосная группа контура отопления
	
	
	

	Насос смешения ГВС
	
	
	

	Насос рециркуляции ГВС
	
	
	

	Подпиточный насос
	
	
	


(Отметьте значком V или X те функции, которые необходимы)
5. Дополнительное оборудование
	Интернет-коммуникатор
	(

	GPRS-можем
	(

	Другое (указать)
	


6. Элементы автоматики

Для осуществления автоматического регулирования в системе отопления и ГВС узел включает в себя:

	Наименование
	Тип, марка
	Количество, шт.

	Автоматический регулятор теплопотребления
	ВЭСТ-04
	

	Датчик температуры погружной
	
	

	Датчик температуры наружного воздуха
	
	

	Прессостат 
	
	

	Преобразователь давления
	
	


7. Примечания заказчика
	Заказчик

	
	Исполнитель


	Утверждаю:
	
	Согласовано:

	
	
	

	(должность, подпись, Ф.И.О.)
	
	(должность, подпись, Ф.И.О.)


«___» ____________ 202__ г.
